(module SW_Cherry_MX_1.25u_PCB (layer F.Cu) (tedit 5E45C225)
  (descr "Cherry MX keyswitch, 1.25u, PCB mount, http://cherryamericas.com/wp-content/uploads/2014/12/mx_cat.pdf")
  (tags "Cherry MX keyswitch 1.25u PCB")
  (fp_text reference J7 (at -2.54 -2.794 180) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value Conn_01x02 (at -2.54 12.954 180) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -9.525 12.065) (end -9.525 -1.905) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 4.445 12.065) (end -9.525 12.065) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 4.445 -1.905) (end 4.445 12.065) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -9.525 -1.905) (end 4.445 -1.905) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -14.44625 14.605) (end -14.44625 -4.445) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_line (start 9.36625 14.605) (end -14.44625 14.605) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_line (start 9.36625 -4.445) (end 9.36625 14.605) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_line (start -14.44625 -4.445) (end 9.36625 -4.445) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_line (start -9.14 -1.52) (end 4.06 -1.52) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 4.06 -1.52) (end 4.06 11.68) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 4.06 11.68) (end -9.14 11.68) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -9.14 11.68) (end -9.14 -1.52) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -8.89 11.43) (end -8.89 -1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 3.81 11.43) (end -8.89 11.43) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 3.81 -1.27) (end 3.81 11.43) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -8.89 -1.27) (end 3.81 -1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_text user %R (at -2.54 -2.794 180) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (pad "" np_thru_hole circle (at 2.54 5.08) (size 1.7 1.7) (drill 1.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at -7.62 5.08) (size 1.7 1.7) (drill 1.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at -2.54 5.08) (size 4 4) (drill 4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -6.35 2.54) (size 2.2 2.2) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 2.2 2.2) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -5.08 0) (size 2.2 2.2) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 2.54) (size 2.2 2.2) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (model ${KISYS3DMOD}/Button_Switch_Keyboard.3dshapes/SW_Cherry_MX_1.25u_PCB.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
